Нория подъемная круглая для продовольственного
зерна НПК-25
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КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
2006
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ
Настоящий каталог содержит иллюстрации сборочных единиц и деталей нории подъемной круглой для продовольственного зерна НПК-25 и спецификацию к этим сборочным единицам и деталям.
Приведенная номенклатура деталей в каталоге включает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и техническом обслуживании нории.
В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварочные, клепанные и т.п.) без перечисленных входящих в них деталей.
Обозначение конструктивных сборочных единиц, а также всех оригинальных деталей нории подъемной круглой, состоит из двух частей.
Первая часть образована из букв краткого названия базовой модели машины.
Вторая часть - цифровая. Обозначает сборочные единицы, состоящие из групп, узлов, и номера деталей.
Для нории подъемной круглой для продовольственного зерна НПК-25 принята система обозначения групповых сборочных единиц первого порядка по признаку и расположению в прядке сборки, которая приведена на рис. 2.
Для обозначения деталей принята следующая условность. Первые две цифры после индекса НВ - обозначение сборочной единицы первого порядка, следующая цифра соответствует определенному материалу, из которого изготовлена данная деталь, последние цифры обозначают порядковый номер детали по регистратору изделия.
Например, НВ 01.401

НВ - обозначение модели машины;

01 - обозначение сборочной единицы первого порядка;
4 - условное обозначение материала;
01 - порядковый номер детали.
После цифровой части обозначения детали или сборочной единицы иногда ставятся буквы: А, Б и т.д. Буквенные индексы указывают на то, что данная деталь или сборочная единица усовершенствовалась. Так, например, буква А означает первое изменение, буква Б - второе и т.п.

Применяемые в нории подъемной круглой для продовольственного зерна НПК-25 детали и сборочные единицы с базовых моделей других зерноочистительных машин имеют обозначения, примерно аналогичные обозначениям, принятым в данной машине.
В разделе "Сборочные единицы и детали" указаны номера деталей, наименования и количество их на сборочную единицу.
В процессе совершенствования конструкции нории подъемной круглой для продовольственного зерна НПК-25 покупателям будут рассылаться листы каталога с рисунками сборочных единиц, в которых произошли изменения. Эти листы следует вставлять на место старых.

Каталог является справочником техническим пособием при расчете и составлении заявок на запасные части.
Для заказа необходимой детали или сборочной единицы достаточно найти на рисунке номер этой детали или сборочной единицы, а в разделе "Сборочные единицы и детали" - наименование и количество их на сборочную единицу.

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
	Номер иллюстрации
	Обозначение сборочной единицы
	Наименование
	Номер стр. в каталоге

	1,2.
	НВ 00.000
	Нория подъёмная круглая
НПК-25
	6,7

	3.
	НВ 01.000
	Головка 
	9

	4.
	НВ 02.000
	Головка верхняя
	11

	5.
	НВ 05.000
	Ограждение
	13

	6.
	НВ 08.000
	Лента с ковшами
	15

	7.
	НВ 11.000
	Секция обслуживания
	17

	8.
	НВ 15.000
	Приспособление натяжное натяжное
	19

	9.
	НВ 14.000, НВ 14.000-01
	Бункер
	21,22

	10.
	НВ 21.000, НВ 22.000
	Бункер
	23,24

	11.
	НВ 24.000
	Устройство для открывания и закрывания заслонки
	26

	12.
	Н 116.350-04
	Тяга
	28

	13.
	Н 116.580
	Контрпривод
	30

	14.
	
	Кинематическая схема
	32


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИ
	Наименование
	Значение

	Марка
	НПК-25

	Тип   
	Стационарный одно-поточный

	Привод нории
	Электрический

	Производительность за 1 ч основного времени (на пшенице с объемной массой 670 кг/м3 влажностью до 20%, с содержанием сорной примеси до 10%, в т.ч. соломистой примеси g 1%) не менее, т/ч
	25

	Масса нории, не более, кг    
	От 600 до 1000 

	Высота загрузки, мм
	В зависимости от модификации

	Двигател  Мощность, квт 

                  мин
	2,2       



	Скорость вращения, об/мин
	1500

	                 Характеристика рабочих органов: 

                 Ширина ленты, мм                                     

                 Ширина ковша, мм 

                  Вместимость ковша, не менее, л                                      Скорость ленты, м/с
	175 160 1,5
2,53

	                  Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм Длина 

                 Ширина   

                 Высота
	1755 

675 

от 6985 до 16985


Рис. 1-2. НВ 00.000. Нория подъёмная круглаяНПК-25
	№ пози-ции-ции
на
рис.
	Обозначение
	Наименование.
	Количество на исполнение, шт.

	
	
	
	-
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	30
	НВ 01.000
	Головка 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1
	НВ 02.000
	Головка верхняя
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	НВ 03.000
	Переходник
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	29
	НВ 04.000
	Патрубок
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	10
	НВ 05.000
	Ограждение
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	23
	НВ 06.000
	Хомут
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	9
	НВ 07.000
	Хомут
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	16
	НВ 08.000
	Лента с ковшами
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	16
	-01
	Лента с ковшами
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	16
	-02
	Лента с ковшами
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	-03
	Лента с ковшами
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	16
	-04
	Лента с ковшами
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	16
	-05
	Лента с ковшами
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	16
	-06
	Лента с ковшами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	16
	-07
	Лента с ковшами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	34
	НВ 11.000
	Секция обслуживания
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	28
	НВ 14.000
	Бункер
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	-01
	Бункер
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	

	17
	НВ 24.000
	Устройство для открывания и закрывания заслонки
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	28
	НВ 21.000
	Бункер
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	28
	НВ 22.000
	Бункер
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	

	27
	НВ 00.401
	Хомут
	12
	6
	12
	12
	12
	12
	14
	14
	16
	14
	8

	25
	НВ 00.402
	Стяжка
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2

	24
	НВ 00.403
	Площадка
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	31
	НВ 00.404
	Лоток
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	39
	НВ 00.405
	Скоба
	2
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	

	32
	НВ 00.406
	Крышка
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	НВ 00.407
	Плитка
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	НВ 00.411
	Труба (L= 1500 мм)
	5
	5
	11
	11
	9
	5
	11
	11
	5
	6
	5

	26
	-01
	Труба (L=2000 мм)
	6
	
	
	
	2
	6
	2
	2
	10
	8
	2

	13
	НГ6103
	Болт анкерный
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	36
	
	Болт M8-6gx25.58.019
ГОСТ 7796-70
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	19
	
	Болт M8-6gx30.58.019
ГОСТ 7796-70
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	5
	
	Болт 
M10-6gx30.58.019
ГОСТ 7796-70
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	33
	
	Болт 
M10-6gx40.58.019
ГОСТ 7796-70
	88
	64
	88
	88
	88
	88
	96
	96
	104
	96
	72

	18
	
	Болт 
M10-6gx80.58.019
ГОСТ 7796-70
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	20
	
	Гайка M8-6H.06.019
ГОСТ 5915-70
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	6
	
	Гайка M10-6H.06.019
ГОСТ 5915-70
	99
	75
	99
	99
	99
	99
	107
	107
	115
	107
	83

	14
	
	Гайка M16-6H.06.019
ГОСТ 5915-70
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	21
	
	Шайба 8 65Г05
ГОСТ 6402-70
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	7
	
	Шайба 10 65Г05
ГОСТ 6402-70
	104
	80
	104
	104
	104
	104
	112
	112
	120
	113
	88

	37
	
	Шайба 16 65Г05
ГОСТ 6402-70
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	22
	
	Шайба С8.02.Ст3.019
ГОСТ 6958-78
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	35
	
	Шайба С8.02.Ст3.019
ГОСТ 11371-81
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	8
	
	Шайба С10.02.Ст3.019
ГОСТ 11371-81
	64
	40
	64
	64
	64
	64
	72
	72
	80
	72
	48

	11
	Н 209.067-01
	Шкив
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	Н 116.350-04
	Тяга
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Н 116.580-02
	Контр привод
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	42
	Н 116.891
	Хомут
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	4
	
	Двигатель 4АМ90L4УПУЗ 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	38
	Н 133.01.002
	Скоба
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	40
	ОВБ 4696
	Косынка
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	41
	ОВБ 6335
	Винт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
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Рис. 3. НВ 01.000. Головка 

	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	НВ 01.010
	Корпус
	1

	2
	
	Шайба 8 65Г 05
ГОСТ 6402-70
	24

	3
	
	Гайка М8-6Н.6.019
ГОСТ 5915-70
	20

	4
	НВ 01.020
	Боковина
	2

	5
	
	Гайка М12-6Н.6.019
ГОСТ 5915-70
	10

	6
	
	Шайба12 65Г 05
ГОСТ 6402-70
	4

	7
	НВ 01.712
	Кронштейн
	2

	8
	НВ 01.607
	Гайка
	2

	9
	НС 01.070-01
	Натяжное устройство
	2

	10
	НВ 01.605
	Ось
	2

	11
	
	Болт M8-6gx25.58.019
ГОСТ 7796-70
	14

	12
	
	Шплинт 3,2x28.019
ГОСТ 397-79
	2

	14
	Н 116.212-01
	Крышка подшипника
	2

	15
	Н 116.025-01
	Прокладка
	2

	16
	
	Манжета 1,1-30x52-1 ГОСТ 8752-79
	2

	17
	
	Подшипник 206
ГОСТ 8338-75
	2

	18
	НВ 01.050
	Барабан
	1

	19
	НВ 01.602
	Ось 
	1

	20
	
	Шайба С8 02.019
ГОСТ 11371-78
	32

	21
	
	Болт
 M12-6gx80.58.019
ГОСТ 7798-70
	4
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Рис. 4. НВ 02.000. Головка верхняя.
	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	НВ 02.010
	Кожух
	1

	2
	НВ 02.050
	Барабан
	1

	3
	ОВБ 6335-02
	Винт
	1

	5
	Н 116.489
	Шпонка
	1

	6
	Н 116.473
	Шпонка
	1

	7
	НВ 02.601
	Вал
	1

	8
	НВ 02.020
	Головка
	1

	9
	Н 026.059
	Корпус подшипника
	2

	10
	
	Манжета1.1-35x58-1
ГОСТ 8752-79
	3

	11
	
	Подшипник 11207
ГОСТ 28428-90
	2

	12
	Н 026.505
	Кольцо распорное
ОСТ 23.2.424-82
	1

	13
	
	Масленка 1.2.Ц6

ГОСТ 19853-74
	2

	14
	Н 022.030-30
	Звездочка сварная
	1

	15
	ОВБ 6335-01
	Винт
	1

	17
	
	Гайка M8-6Н.6.019
ГОСТ 5915-70
	20

	18
	
	Шайба 8 65 Г05
ГОСТ 6402-70
	20

	19
	Н 026.164
	Крышка подшипника
ОСТ 23.2.421-82
	1

	21
	НГ 55-5
	Крышка
	2

	22
	НВ 02.403
	Щиток
	1

	25
	
	Болт M8-6gx25.58.019
ГОСТ 7796-70
	14

	26
	
	Шайба C8.02.019
ГОСТ 11371-78
	26

	27
	НВ 02.404
	Щиток
	1

	28
	
	Гайка M12-6Н.6.019
ГОСТ 5915-70
	4

	29
	
	Шайба12 65 Г05
ГОСТ 6402-70
	4

	30
	
	Гайка M10-6Н.6.019
ГОСТ 5915-70
	10

	31
	НВ 02.412
	Планка
	5

	32
	Н 026.227
	Крышка подшипника
ОСТ 23.2.423-82
	1

	33
	
	Болт M8-6gx40.58.019
ГОСТ 7796-70 
	4

	34
	
	Болт M12-6gx40.58.019
ГОСТ 7796-70
	4
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Рис. 5. НВ 05.000. Ограждение

	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.


	1
	НВ 05.401
	Обечайка
	1

	2
	
	Гайка М8-6Н.6.019
ГОСТ 5915-70 
	1

	3
	
	Шайба 8 65Г05
ГОСТ 6402-70
	1

	4
	НВ 05.501
	Петля
	1

	5
	
	Шайба С8.02.Ст3.019
ГОСТ 6958-78
	1

	6
	
	Болт M8-6gx20.58.019
ГОСТ 7796-70
	1



[image: image6]
Рис. 6. НВ 08.000. Лента с ковшами

	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	НВ 08.401
	Ковш
	см. табл

	2
	
	Гайка М8-6Н 6.019
ГОСТ 5915-70
	см. табл

	3
	
	Болт M10-6gx35.58.019
ГОСТ 7796 - 70
	3

	4
	Н 116.485
	Накладка
	2

	5
	
	Гайка М10-6Н.6.019
ГОСТ 5915 - 70
	6

	6
	
	Болт М8х32.36.019
ТУ 14-4-581 - 75
	см. табл

	7
	Н 116.491
	Шайба
	см. табл

	8
	НВ 08.001
	Лента
	см. табл


Таблица
	Обозна-чение
ленты
	Длинна ленты
(мм)
	Высота нории
(мм)
	Кол.
НВ 08.401

шт.
	Кол.
Н 116.491

шт.
	Болты

поз. 6

шт.
	Гайки

поз. 2

шт.

	НВ 08.001
	13740
	6985
	75
	150
	150
	300

	-01
	22740
	11485
	125
	250
	250
	500

	-02
	23820
	11985
	131
	262
	262
	524

	-03
	25800
	12985
	142
	284
	284
	568

	-04
	26880
	13485
	148
	296
	296
	592

	-05
	33720
	16985
	186
	372
	372
	744

	-06
	29760
	14985
	164
	328
	328
	656

	-07
	17700
	8985
	97
	194
	194
	388
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Рис. 7. НВ 11.000. Секция обслуживания

	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	НВ 11.010
	Труба
	1

	2
	НВ 11.401
	Крышка
	1

	3
	
	Болт M8-6gx20.58.019
ГОСТ 7796 - 70
	10

	4
	
	Шайба С8.02.019
ГОСТ 11371 - 78
	10

	5
	
	Шайба 8 65Г 05
ГОСТ 6402 - 70
	10

	6
	
	Гайка М8-6Н.6.019
ГОСТ 5915 - 70
	10

	7
	
	Заклепка 4х8.37.106
ГОСТ 10299 - 80
	8
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Рис. 8. НВ 15.000. Приспособление натяжное

	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	2
	НГ 6003
	Рычаг
	1

	3
	НГ 15.501
	Хомут
	2

	4
	
	Гайка М8-6Н.6.019
ГОСТ 5915-70
	8

	6
	НГ 7011
	Уголок
	2

	7
	
	Гайка М10-6Н.6.019
ГОСТ 5915-70
	4

	8
	
	Канат
3.1-Г-1-С-Н-1372(140)
ГОСТ 3062 - 80
	2 м

	9
	НГ 7009
	Уголок
	1

	10
	НГ7010
	Уголок
	1

	11
	
	Болт M10-6gx30.58.019
ГОСТ 7796 - 70
	4

	12
	НВ 15.401
	Кронштейн
	2

	13
	
	Болт M8-6gx25.58.019
ГОСТ 7796 - 70
	8
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Рис. 9-1 НВ 14.000 Бункер
	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	НВ 14.403
	Днище
	1

	2
	
	Болт M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796 – 70
	4

	3
	
	Шайба С8.02.019 ГОСТ 11371 – 78
	4

	4
	Н 166.063
	Планка
	2

	5
	
	Шайба 8 65Г05 ГОСТ 6402 – 70
	4

	6
	
	Гайка М8-6Н 6.019 ГОСТ 5915 – 70
	4


Рис. 9-2 НВ 14.000-01 Бункер
	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	НВ 14.403
	Днище
	1

	2
	
	Болт M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796 – 70
	4

	3
	
	Шайба С8.02.019 ГОСТ 11371 – 78
	4

	4
	Н 166.063
	Планка
	2

	5
	
	Шайба 8 65Г05 ГОСТ 6402 – 70
	4

	6
	
	Гайка М8-6Н 6.019 ГОСТ 5915 – 70
	4


Рис. 10-1 НВ 21.000 Бункер
	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	НВ 21.010
	Днище
	1

	2
	
	Болт M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796 – 70
	4

	3
	
	Шайба С8.02.019 ГОСТ 11371 – 78
	4

	4
	Н 166.063
	Планка
	2

	5
	
	Шайба 8 65Г05 ГОСТ 6402 – 70
	4

	6
	
	Гайка М8-6Н 6.019 ГОСТ 5915 – 70
	4


Рис. 10-2 НВ 22.000 Бункер
	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	НВ 22.010
	Днище
	1

	2
	
	Болт M8-6gx25.58.019 ГОСТ 7796 – 70
	4

	3
	
	Шайба С8.02.019 ГОСТ 11371 – 78
	4

	4
	Н 166.063
	Планка
	2

	5
	
	Шайба 8 65Г05 ГОСТ 6402 – 70
	4

	6
	
	Гайка М8-6Н 6.019 ГОСТ 5915 – 70
	4
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Рис. 11. НВ 24.000. Устройство для открывания и закрывания заслонки

	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	МСУ 06.080
	Рычаг
	1

	2
	ЗАВ 10.90.990
	Маховичок
	1

	3
	БТ 5.00.404
	Шайба
	3

	4
	НВ 24.802 
	Втулка распорная
Труба 25x3,2 
ГОСТ 3262-75 
L=45±l .5 мм
	1

	5
	
	Накладка фрикционная
D х d х s = 60x20x4 (мм)
материал шифр 2141
ТУ 38.31414 – 86
	2

	6
	НВ 24.801 
	Втулка распорная
Труба 20x2,8 
ГОСТ 3262 – 75
L=58±1.5 мм
	1

	7
	НВ 24.010
	Рейка
	1

	8
	НВ 24.020
	Опора
	1

	9
	НВ 24.601
	Ось
	1

	10
	
	Шпонка 2-6x6x63
ГОСТ 23360 – 78
	1

	11
	ОВБ 1026-01
	Фиксатор
	1

	12
	
	Болт M6-6gx45.58.019
ГОСТ 7798 – 70
	1

	13
	
	Шайба 6.65Г05
ГОСТ 6402-70
	1

	14
	
	Гайка М6-6Н.019
ГОСТ 5915 – 70
	1

	15
	НВ 24.402
	Полухомут
	1

	16
	
	Гайка М10-6Н.019
ГОСТ 5915 – 70
	8

	17
	
	Шайба 10.02 ст 3.019
ГОСТ 11371 – 80
	8

	18
	
	Болт M10-6gx35.58.019
ГОСТ 7798 – 70
	8
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Рис. 12. Н 116.350. -04Тяга
	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	Н 116.360
	Труба
	1

	2
	Н 116.241 
	Труба (25x3,2 
ГОСТ 3262-70

L=2380 мм)
	1

	3
	Н 116.370
	Труба
	1

	4
	
	Шайба16.02 Ст3.019 
ГОСТ 11371-78
	1

	5
	Н 116.380-04
	Заслонка
	1

	6
	НВ 24.611
	Ось
	1

	7
	
	Шплинт 4x28.019 

ГОСТ 397-79
	2

	8
	
	Болт М6х25.58.019 

ГОСТ 7798-70
	2

	9
	
	Гайка М6.6.019
ГОСТ 5916-70
	2

	10
	
	Шайба 6.65Г05
ГОСТ 6402-70
	2
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Рис. 13. Н 116.580. Контр привод

	№ позиции

	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	Н 026.056
	Корпус подшипника
	2

	2
	Н 026.503
	Кольцо распорное
	1

	3
	
	Подшипник 11205 
ГОСТ 8545-75
	2

	4
	
	Манжета1,1-25x42-1
ГОСТ 8752-79
	3

	5
	
	Масленка 1.2. УХЛ1 ГОСТ 19853-74
	2

	6
	Н 026.162
	Крышка подшипника
	1

	7
	
	Шайба 8 65Г.019
ГОСТ 6402 – 70
	4

	8
	
	Гайка М8.6.019
ГОСТ 5915 – 70
	4

	9
	Н 116.495 
(Н 209.017А)
	Шкив 
	1

	10
	ОВБ6335
	Винт
	2

	11
	
	Гайка М10.6.019
ГОСТ 5915 – 70
	6

	12
	Н 116.481
	Звездочка
	1

	13
	Н 026.224
	Крышка подшипника
	1

	14
	Н 116.482
	Вал
	1

	15
	Н 116.492
	Шпонка
	1

	16
	
	Болт М8х40.58.019
ГОСТ 7796 – 70
	4

	17
	
	Болт М10х35.58.019
ГОСТ 7796 – 70
	4

	18
	
	Шайба 10 65Г05
ГОСТ 6402 – 70
	4

	19
	
	Шайба 10.02 Ст3.019
ГОСТ 11371–78
	4
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Рис. 14. Кинематическая схема
	№ пози-ции 
	Обозначение
	Наименование
	Кол.

шт.

	1
	
	Подшипник 11207 
ГОСТ 28428-90
	2

	2
	Н 022.030-30
	Звездочка сварнаяZ=56n=94об/мин
	1

	3
	
	Цепь ПР-19.05-3180 
ГОСТ 13568-75
L:=1638,3мм
	1

	4
	Н 116.481
	Звездочка Z=12 n=438об/мин
	1

	5
	Н 209.017А 
(Н 116.495)
	Шкив
Ø=400 мм п=438об/мин
	1

	6
	
	РеменьВ(Б)=2000IV 

ГОСТ 1284.1-89
	1

	7
	Н 209.061-01
	Шкив Ø=125 мм
	1

	8
	4А90L4УПУЗ
	Двигатель       
N=2,2 кВт n=1500об/мин
	1

	9
	ОВБ 1026-01
	Фиксатор
	1

	10
	НВ 24.010
	Рейка
	1

	11
	НВ 08.000
	Лента с ковшами
L=13740-33720мм
	1

	12
	НВ 01.050
	Барабан
Ø=500 мм n=94об/мин
	1

	13
	
	Подшипник 206 ГОСТ 8338-75
	2

	14
	НС 01.070-01
	Штанга
	2

	15
	НВ 01.607
	Гайка
	2

	16
	
	Подшипник 11205 
ГОСТ 8545-75
	2

	17
	НВ 02.050
	Барабан
Ø=500 мм n=94об/мин
	1
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Рис. 14. Кинематическая схема
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Уважаемые покупатели!
Для ускорения прохождения Вашего заказа просим все заявки на запасные части составлять по нижеприведенной форме.
ВНИМАНИЕ!       ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.
Форма заявки на запасные части.

Название организации ______________________________________________________________

Юридический адрес
_______________________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________________

ИНН_____________________________________КПП___________________________________________

Руководитель ______________________________________________________________________ 

Телефон, факс _____________________________________________________________________ 

Контактное лицо______________________________________________________________________

	№ 

п. п.
	Наименование детали
	Обозначение детали по каталогу
	Количество
	Примечание (название машины, агрегата)

	Название машины, год выпуска, номер

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Название машины, год выпуска, номер

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Уважаемые покупатели!
В связи с постоянным проведением работ по совершенствованию выпускаемой техники, в конструкцию машины вносятся изменения. Для получения измененных каталожных листов просим заполнить нижеприведенную форму и выслать на наш адрес.
ВНИМАНИЕ!       ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.
Форма запроса для получения изменений в каталог.
Название организации ______________________________________________________________

Юридический адрес
_______________________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________________

ИНН_____________________________________КПП___________________________________________

Руководитель ______________________________________________________________________ 

Телефон, факс _____________________________________________________________________ 

Контактное лицо_____________________________________________________________________
	№ п. п.
	Наименование зерноочистительной машины (в каком агрегате эксплуатируется)
	Год выпуска
	Номер
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	№ п. п.
	Наименование зерноочистительного агрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Хоз. номер агрегата
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Рис. 1. Нория подъёмная круглаяНПК-25





Рис. 2. Нория подъёмная круглаяНПК-25





Рис. 3. Головка 





Рис. 4. Головка верхняя.





Рис. 6. Лента с ковшами








Рис. 8.. Приспособление натяжное








Рис. 7 Секция обслуживания





Рис. 9-1 Бункер








Рис. 9-2 Бункер








Рис. 12. Тяга











Рис. 13. Контр привод





Рис. 5 Ограждение








Рис. 10-1 Бункер








Рис. 10-2 Бункер








Рис. 11 Устройство для открывания и закрывания заслонки
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